- Начало
- Съемка
- Многофункциональное ручное управление
- Установка переменного значения для баланса белого

# Установка переменного значения для баланса белого

Поверните многофункциональный диск управления, чтобы отобразить значок [ WB].

Нажмите многофункциональный диск управления.

Значение баланса белого будет выделено оранжевым цветом.

Поверните многофункциональный диск управления, чтобы выбрать цветовую температуру.

Нажмите многофункциональный диск управления.

Настройка изменится на отображенное значение, и вы выйдете с экрана.

Нажмите кнопку <EXIT>, чтобы выйти, не изменяя настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Значок [ WB] отображается, только если соблюдены приведенные ниже условия.

  - Переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <PRST>

  - В меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [ПРЕДУСТ. БАЛ. БЕЛ.] установлено значение [ПЕРЕМ.]

  - Функция автоматического слежения за балансом белого выключена

  - Запись в режиме IR отключена

В начало страницы