- Начало
- Съемка
- Специальная функция записи
- Функция записи метки фрагмента

# Функция записи метки фрагмента

Метка фрагмента — это маркер, прикрепленный к эскизу ролика, чтобы отличать его от других роликов.

Отображать или воспроизводить можно только ролики, имеющие метку фрагмента.

## Добавление метки фрагмента

#### Назначение функции [МАРК.СНИМ.] кнопке USER

Выберите меню [КАМЕРА] → [ПОЛЬЗ.ПЕРЕКЛ.] → [USER1] — [USER12] → [МАРК.СНИМ.].

#### Добавление метки фрагмента

Нажмите кнопку USER при помощи [МАРК.СНИМ.], назначенной во время записи или во время паузы, последовавшей за записью.

На экране изображения видеокамеры отображается [МЕТКА ВКЛ.], при этом к записываемому ролику добавляется метка фрагмента. В случае паузы после записи метка фрагмента добавляется к записываемому ролику непосредственно перед ним.

Отображается [МЕТКА ВЫКЛ.], а метка фрагмента очищается посредством повторного нажатия.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Метку фрагмента можно добавить/очистить только для роликов в формате P2.

- Метку фрагмента также можно добавить во время отображения эскиза. (Добавление метки фрагмента к ролику)

- Метку фрагмента нельзя добавить во время записи в случае интервальной записи.

- В случае одновременной записи метку фрагмента можно добавить только из отображения эскиза после записи.

- Отображается [МЕТКА НЕДОПУСТИМА], когда нажата кнопка USER, если операция недействительна.

- Добавление/очищение метки фрагмента невозможны во время воспроизведения или паузы воспроизведения.

- Есть изложенные далее ограничения при добавлении/очистке метки фрагмента для связанного ролика, например, ролика, который записывается на несколько карт памяти и т. д.

  - Все карты памяти, на которых записан ролик, должны быть вставлены в слоты для карт памяти.

  - Метка фрагмента добавляется только к первому ролику из всех связанных роликов.

В начало страницы