- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Функция обнаружения/отслеживания лица AE&AF

# Функция обнаружения/отслеживания лица AE&AF

## Функция обнаружения лица AE&AF

В изображении записи обнаруживается лицо, затем выполняется корректировка фокуса и экспозиции с учетом этого лица.

Выберите меню [КАМЕРА] → [ПОЛЬЗ.ПЕРЕКЛ.] → [USER1] — [USER12] → [ОБНАР.ЛИЦ].

Выберите информацию для использования в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ ОБНАР. ЛИЦ/ОТСЛЕЖ.].

- Выбирайте [ОБНАР.ЛИЦ/СЛЕД. AF] только при использовании одного автофокуса.

- Выбирайте [ОБНАР.ЛИЦ/СЛЕД. AE и AF] при использовании вместе с автофокусом и коррекцией экспозиции.

Чтобы работали и автофокус, и коррекция экспозиции (автоматическая диафрагма, автоматический затвор, автоматическое усиление), задайте одно из следующего.

- Автоматический режим: переведите переключатель <AUTO/MANUAL> в положение <AUTO>, затем настройте автоматическую коррекцию при помощи мену [КАМЕРА] → [АВТ. ПЕРЕКЛ.]. ([АВТ. ПЕРЕКЛ.])

- Автоматическая фокусировка: переведите переключатель <FOCUS> в положение <A>. (Переключатель <FOCUS>)

- Автоматическая диафрагма: переключайте автоматическую диафрагму при помощи кнопки <IRIS>. (Кнопка <IRIS>)

Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [ОБНАР.ЛИЦ], или коснитесь значка кнопки USER.

На экране изображения видеокамеры отображается или , начинается обнаружение лица. (Режим обнаружения лица)

- Обнаруженные лица отображаются в рамках (оранжевая: рамка основного лица, белая: рамка обнаружения лица).

  Автоматическая фокусировка и коррекция экспозиции выполняются по рамке основного лица.

- Максимально доступно девять рамок обнаружения лица, при этом приоритет имеет рамка, которая больше и находится ближе к центру изображения.

## Функция отслеживания AE&AF

Если при работе режима обнаружения лица коснуться какого-либо объекта на ЖК-мониторе, фокус и экспозиция мгновенно автоматически корректируются при отслеживании этого объекта.

На экране изображения видеокамеры отображается , и начинается отслеживание. (Режим отслеживания)

- Зеленая рамка (рамка отслеживания) отображается на объекте, к которому выполнено касание.

- Чтобы изменить объект для отслеживания, коснитесь любого другого объекта.

- Режим отслеживания завершится и возвратиться к режиму обнаружению лиц в следующих случаях.

  - При повторном включении питания

  - При нажатии кнопки <THUMBNAIL> для переключения между экраном эскиза и экраном изображения видеокамеры

  - Когда нажимается кнопка USER, назначенная [ОБНАР.ЛИЦ], или когда выполняется касание значка кнопки USER

  - При нажатии кнопки <EXIT>

  - Когда объект, касание которого выполнено, не удается отслеживать

    (Рамка отслеживания будет мигать красным и исчезнет приблизительно через три секунды. Режим отслеживания продолжится, если объект будет снова обнаружен до исчезновения рамки отслеживания или если будет выполнено касание другого объекта.)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Содержимое рамки обнаружения лиц и рамки отслеживания можно выбрать в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ИНДИКАТОР] → [ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИЦ].

- Рамка обнаружения лиц и рамка отслеживания не отображаются в выводимом изображении с разъемов <SDI OUT>/<HDMI>/<AV OUT>.

- Если автофокус не задан или если он отображается, но обнаружение лица не выполняется.

- Когда отключены автоматическая диафрагма, автоматический затвор и автоматическое усиление, коррекция экспозиции не будет работать, даже если настроено меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ ОБНАР. ЛИЦ/ОТСЛЕЖ.] → [ОБНАР.ЛИЦ/СЛЕД. AE и AF].

- Режим обнаружения лица не будет работать в следующих случаях.

  - При использовании функции увеличенного дисплея в функции помощи при фокусировке

  - Когда включена запись IR

  - Если в меню [Файл сцены] задан параметр → [ПЕР.ЧАСТ.КАД.] → [ВКЛ]

  - Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [СУПЕР МЕДЛ.] → [ВКЛ]

  - Когда задан медленный затвор

  - Когда работает функция режима области или регулировки ширины области автофокуса

- Если автоматическая фокусировка не задана, переход в режим отслеживания выполнен не будет, даже если коснуться объекта на ЖК-мониторе.

- Объекта нельзя коснуться при зеркальной съемке.

В начало страницы