- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Гамма-функция

# Гамма-функция

Эта функция оптимизирует тон изображений.

#### Общие настройки

[ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ]: позволяет выбрать один из восьми гамма-режимов.

#### Расширенные настройки

Устанавливается в меню [Файл сцены] → [НАСТР. ГАММЫ].

[ГЛАВН. ГАММА]: позволяет задать основную гамма-характеристику с шагом 0,01.

- Если для параметра [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ] выбрано значение [ЗАП.ПЛЕНКА]

  [ДИН.УР. ЗАП.ПЛЕНКА]: позволяет задать динамический диапазон.

  [УР.РАСТ.ЧЕРН. ЗАП.ПЛЕНКА]: позволяет задать растяжение черного.

- Если для параметра [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ] выбрано значение [ЗАП.ВИДЕО]

  [УКЛОН КОЛЕНА ЗАП.ВИДЕО]: позволяет задать уклон перегиба.

  [ТОЧКА КОЛЕНА ЗАП.ВИДЕО]: позволяет задать точку перегиба.

[ГАММА ЧЕРН.]: позволяет задать сжатие гамма-кривой и расширение темных областей.

[ДИАП. ГАММЫ ЧЕРН.]: позволяет задать максимальный уровень для сжатия/расширения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Гамма-функцию невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log].

В начало страницы