- Начало
- Съемка
- Параметры, настраиваемые во время съемки
- Регулировка яркости

# Регулировка яркости

При ярком внешнем освещении можно включить фильтр ND (фильтр регулировки яркости), чтобы использовать переключатель <ND FILTER>.

Измените положение переключателя <ND FILTER>.

<1/64>: количество света, попадающего на датчик MOS, сокращается до 1/64.

<1/16>: количество света, попадающего на датчик MOS, сокращается до 1/16.

<1/4>: количество света, попадающего на датчик MOS, сокращается до 1/4.

<CLR>: фильтр ND не используется.

В начало страницы