- Начало
- Эксплуатация
- Обработка установочных данных
- Файл настройки

# Файл настройки

Указанное меню может быть сохранено в памяти видеокамеры или на карте памяти, или загружено в видеокамеру из карты памяти.

Слот для платы, в котором будет выполняться загрузка и сохранение, можно задать в меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [СЛОТ ЗАГРУЗКИ/СОХРАНЕНИЯ].

## Сохранение файла настройки

Файл настройки можно перезаписать поверх файла в памяти видеокамеры или на карте памяти, или сохранить как новый файл.

### Сохранение файла настройки в качестве нового файла на карте памяти

Текущие значения настройки видеокамеры сохраняются в виде нового файла на карте памяти посредством указания имени файла.

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ НАСТР. (КАРТА SD)] → [СОХРАНИТЬ КАК].

Отобразятся экран ввода имени файла и клавиатура.

Введите необходимый текст с помощью клавиатуры.

Выберите [Ввод].

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [SET].

Файл будет сохранен.

- Может отобразиться сообщение об ошибке. Подробнее об этом сообщении об ошибке см. в разделе «Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках».

### Сохранение файла настройки путем перезаписи файла на карте памяти

Перезапись файла, выбранного в списке файлов настройки, которые хранятся на карте памяти, текущими значениями настроек на видеокамере.

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ НАСТР. (КАРТА SD)] → [Сохр.].

Отображается список файлов настройки, сохраненных на карте памяти.

В списке файлов настройки выберите файл, который необходимо перезаписать.

Отобразятся экран ввода имени файла и клавиатура. При перезаписи ничего не изменяйте на этом экране.

Выберите [Ввод].

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [SET].

Файл будет сохранен.

### Сохранение файла настройки в памяти видеокамеры

Сохранение текущего значения настройки видеокамеры в ее памяти.

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ НАСТР. (ПАМЯТЬ)] → [Сохр.].

## Загрузка файла настройки

### Загрузка файлов настройки с карты памяти

Загружает файл настройки, сохраненный на карте памяти.

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ НАСТР. (КАРТА SD)] → [Загр.].

Отображается список файлов настройки, сохраненных в указанной папке на карте памяти.

Выберите имя файла, который необходимо загрузить.

Выберите [SET].

Начнется загрузка файла. Видеокамера перезапустится после загрузки.

- Может отобразиться сообщение об ошибке. Подробнее об этом сообщении об ошибке см. в разделе «Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках».

- Файл, сохраненный на видеокамере с другой версией прошивки, может не удаться загрузить.

### Загрузка файла настройки из памяти видеокамеры

Загрузка файла настройки, сохраненного в памяти видеокамеры.

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ НАСТР. (ПАМЯТЬ)] → [Загр.].

Начнется загрузка файла. Видеокамера перезапустится после загрузки.

В начало страницы