- Начало
- Подготовка
- Назначение функции кнопкам USER

# Назначение функции кнопкам USER

Кнопка <USER 1>

Кнопка <USER 2>

Кнопка <USER 3>

Кнопка <USER 4>

Кнопка <USER 5>

Кнопка <USER 6>

Кнопка <USER 7>

Выбранную функцию можно назначить кнопкам USER.

Предусмотрены следующие кнопки USER: на видеокамере имеется семь кнопок USER (с <USER 1> по <USER 7>), а на ЖК-мониторе отображается пять значков кнопок USER (значки кнопок [USER8]–[USER12]).

Кнопки <USER 1>–<USER 7> можно использовать как кнопки USER, если отображается экран изображения видеокамеры.

Значки кнопок [USER8]–[USER12] можно использовать как кнопки USER, если отображается экран значков операций.

Выберите функцию, которую необходимо назначить каждой из кнопок, в меню [КАМЕРА] → [ПОЛЬЗ.ПЕРЕКЛ.] → [USER1]–[USER12].

#### Функции, назначенные кнопкам USER в заводских настройках

Кнопка USER | Функция
--- | ---
Кнопка <USER 1> | [ОПТ. СТАБ. ИЗОБ.]
Кнопка <USER 2> | [ZEBRA]
Кнопка <USER 3> | [WFM]
Кнопка <USER 4> | [АВТ.УР.ДИАФ.]
Кнопка <USER 5> | [ВЫБОР СЛОТА]
Кнопка <USER 6> | [ДИАФР.]
Кнопка <USER 7> | [AWB]
[USER8] | [ИК-ЗАП.]
[USER9] | [ФОК.МАКРО]
[USER10] | [ЗОНА]
[USER11] | [ATW LOCK]
[USER12] | [МЕНЮ]

Функции, назначенные кнопкам USER
Проверка функций, назначенных кнопкам USER
В начало страницы