- Начало
- Съемка
- Аудиовход
- При использовании встроенного микрофона

# При использовании встроенного микрофона

Установите переключатель <CH1 SELECT> в положение <INT(L)>.

Звуковой сигнал со встроенного микрофона <L> записывается для аудиоканала 1.

Установите переключатель <CH2 SELECT> в положение <INT(R)>.

Звуковой сигнал со встроенного микрофона <R> записывается для аудиоканала 2.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы снизить уровень шума ветра в микрофоне, выберите меню [ЗВУК] → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → [ФИЛЬТР ВЕРХ.ЧАСТ.МИК.КАН1]/[ФИЛЬТР ВЕРХ.ЧАСТ.МИК.КАН2]/[ФИЛЬТР ВЕРХ.ЧАСТ.МИК.КАН3]/[ФИЛЬТР ВЕРХ.ЧАСТ.МИК.КАН4] → [ВКЛ].

В начало страницы