- Начало
- Сетевое подключение
- Сетевое подключение

# Сетевое подключение

Видеокамеру можно подключить к сети с помощью проводной локальной сети, беспроводной локальной сети и USB-тетеринга.

Кроме того, возможно высокоскоростное сетевое подключение, когда видеокамера подключена к беспроводной или проводной локальной сети при использовании соединительного устройства.

Для получения дополнительной информации о беспроводном модуле, соединительном устройстве, iPhone/iPad и устройствах Android для USB-тетеринга, которые можно подключать, обратитесь в службу поддержки на следующем веб-сайте:

https://pro-av.panasonic.net/

Подключите беспроводной модуль (приобретается дополнительно) к разъему <USB2.0 HOST>, чтобы использовать беспроводную локальную сеть.

Подключите кабель локальной сети к разъему <LAN> на задней панели, чтобы использовать проводную локальную сеть.

При использовании USB-тетеринга подключайте iPhone/iPad или устройство Android к разъему <USB2.0 HOST> с помощью соединительного кабеля USB.

IEEE802.11a/g/n/ac

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

ПРИМЕЧАНИЕ

- К разъему <LAN> следует подключать кабель LAN категории 6 или выше.

- При помощи кабеля подключитесь к разъему <USB2.0 HOST> после подтверждения соединения разъема устройства с видеокамерой. Соединение может быть нестабильным, в зависимости от длины кабеля USB или его технических характеристик.

Доступные функции
В начало страницы