- Начало
- Съемка
- Специальная функция записи
- Эстафетная запись

# Эстафетная запись

Можно вставить две карты памяти в два слота карт и продолжить запись на вторую карту памяти, когда на первой карте закончится место.

Начало съемки

Пауза

Слот карты 1

Слот карты 2

1. Во время записи

2. Автоматическое переключение целевого слота карты для записи

3. Переключение на другую доступную для записи карту памяти

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ] → [НЕПРЕРЫВН.ЗАП.].

Метка [RELAY] отображается на дисплее функции двух слотов на экране изображения видеокамеры.

На экране [RELAY] отображается косая черта, когда эстафетная запись невозможна (например, если карта памяти не вставлена в один из двух слотов карт).

Нажмите кнопку REC.

- Когда во время записи на одной из карт памяти закончится место для записи и начнется эстафетная запись, будет выполнено переключение на другую целевую карту памяти. Номер слота карты, выбранной для целевой записи, отображается в черно-белой инверсии. Запись можно выполнять на три карты памяти и более. Замените карту памяти, на которой не осталось места для записи, после переключения на другую целевую карту.

- Чтобы изменить целевой слот карты для записи перед началом записи, нажмите кнопку <SLOT SEL>. Эта операция невозможна во время записи.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Распознавание карты памяти после вставки может занять некоторое время. Если запись выполняется на три карты памяти или более, карту памяти можно заменить, если на текущей карте еще осталось место для записи.

- Переключение карты памяти для целевой записи невозможно, если на карту, используемую для эстафетной записи, можно записать содержимое длительностью менее одной минуты.

- Максимальная длительность непрерывной записи при эстафетной записи составляет десять часов.

- При превышении этого значения запись прекращается. Она автоматически возобновляется через несколько секунд.

- Сведения об ограничениях режима эстафетной записи см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

В начало страницы