- Начало
- Подготовка
- Зарядка встроенной батареи

# Зарядка встроенной батареи

Дата/время, установленные на видеокамере, поддерживаются встроенной батареей.

Встроенная батарея разряжена, если в видоискателе или на ЖК-мониторе в течение приблизительно пяти минут отображается сообщение [ЗАПАСНАЯ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА] после того, как питание видеокамеры некоторое время не включалось, а затем переключатель питания установили в положение < > (ВКЛ).

В случае разрядки встроенной батареи дата внутренних часов видеокамеры сбрасывается на 1 января 2019 года.

Зарядите встроенную батарею следующим образом.

Установите переключатель питания в положение < > (режим ожидания).

Подключите полностью заряженную батарею или блок питания к видеокамере.

Подробнее о подключении батареи или блока питания см. в разделе «Источник питания».

Оставьте видеокамеру на зарядке приблизительно на 24 часа.

Встроенная батарея будет заряжена.

Встроенная батарея заряжается, даже если переключатель питания установлен в положение < > (ВКЛ).

После зарядки проверьте настройки даты и времени, а также временной код. Если на экране STATUS проверки режима отображается сообщение [ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ СБРОШЕНЫ] [<УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ>], установите дату/время для внутренних часов. (Установка даты/времени внутренних часов)

Установите переключатель питания в положение < > (ВКЛ) и убедитесь, что на ЖК-мониторе не отображается сообщение [ЗАПАСНАЯ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА].

Если после зарядки батареи индикатор [ЗАПАСНАЯ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА] не исчезает, встроенную батарею необходимо заменить. Обратитесь к поставщику.

В начало страницы