- Начало
- Съемка
- Специальная функция записи
- Предварительная запись

# Предварительная запись

Запись видео и звука с определенного момента времени до начала фактической записи.

Включение записи

Выключение записи

(Время)

Время фактической записи

Время предварительной записи

Время предварительной записи зависит от настройки, заданной в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ФАЙЛА]/[ФОРМАТ ЗАПИСИ].

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2]: приблизительно 3 секунды

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [MOV], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение [2160-29.97p/422ALL-I 400M], [2160-25.00p/422ALL-I 400M] или [2160-23.98p/422ALL-I 400M]: приблизительно 3 секунды

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [MOV], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M], [2160-59.94p/420LongGOP 150M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M], [2160-50.00p/420LongGOP 150M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M], [2160-29.97p/422LongGOP 150M], [2160-29.97p/420LongGOP 100M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M], [2160-25.00p/422LongGOP 150M], [2160-25.00p/420LongGOP100M], [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M], [2160-23.98p/422LongGOP 150M] или [2160-23.98p/420LongGOP 100M]: приблизительно 5 секунд

- При любом другом значении: приблизительно 10 секунд

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.] → [ВКЛ].

Метка [P] отображается на дисплее состояния записи на экране изображения видеокамеры.

Нажмите кнопку REC.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В приведенных ниже случаях может не удаться записать видео и звук в течение определенного времени.

  - Непосредственно после установки переключателя питания в положение < > (ВКЛ)

  - Непосредственно после открытия меню

  - Непосредственно после вставки карты памяти

  - Непосредственно после воспроизведения записанного видео

  - Непосредственно после закрытия экрана эскизов

  - При переключении параметров [ВКЛ]/[ВЫКЛ] в меню [Файл сцены] → [ПЕР.ЧАСТ.КАД.] или меню [Файл сцены] с заданным параметром → [Частота кадров]

  - Начиная с момента остановки съемки до завершения записи на карту памяти

- Если для параметра [ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.] задано значение [ВКЛ], для меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [FREE/REC RUN] фиксируется значение [FREE RUN].

- Предварительная запись отменяется, если прошло три часа, а запись все еще не началась.

- Сведения об ограничениях режима предварительной записи см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

- Предварительная запись невозможна, если на карту памяти можно записать содержимое длительностью менее одной минуты.

В начало страницы