- Начало
- Эксплуатация
- Базовые операции меню
- Работа с меню

# Работа с меню

В меню можно задать различные настройки.

Существует два способа работы: при помощи управления многофункциональным диском управления или касанием ЖК-монитора.

## При использовании многофункционального диска управления

Управляйте многофункциональным диском управления на видеокамере, поворачивая его в вертикальном направлении или нажимая его.

Операции также можно выполнять, нажимая кнопки <>, <>, <>, </> и <SET>.

Рис. 1

Рис. 2

Нажмите кнопку <MENU>, когда запись не выполняется.

Отобразится меню.

Выберите необходимое меню.

Поверните многофункциональный диск управления, чтобы переместить курсор к необходимому меню.

Курсор также можно перемещать, нажимая кнопки <> и </>.

Нажмите многофункциональный диск управления или кнопку <SET>.

Отобразится меню нижнего уровня.

- В зависимости от меню отобразится запрос о подтверждении.

- Выполните аналогичную операцию, если имеется следующий уровень.

- В некоторых меню на экране изображения видеокамеры отображается экран установки числового значения (Рис. 2).

- В некоторых меню отображается сообщение, если меню невозможно выбрать.

- Нажмите кнопку <EXIT> или <>, чтобы вернуться на один уровень выше.

Выберите необходимый элемент.

Поверните многофункциональный диск управления, чтобы переместить курсор к необходимому элементу.

Курсор также можно перемещать, нажимая кнопки <> и </>.

Нажмите многофункциональный диск управления или кнопку <SET>.

Слева от установленного элемента отобразится галочка. (Рис. 1)

- Нажмите кнопку <EXIT> или <>, чтобы вернуться на один уровень выше.

Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку <MENU>.

- В зависимости от используемого элемента вы автоматически вернетесь на предыдущий экран.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На экране установки числового значения (Рис. 2) нажмите и поверните многофункциональный диск управления в нужном направлении, а затем зафиксируйте его, или нажмите и удерживайте кнопки <> и </>, чтобы быстро изменить значение.

## При касании ЖК-монитора

Чтобы начать работу, коснитесь ЖК-монитора.

Нажмите кнопку <MENU>, когда запись не выполняется.

Отобразится меню.

Выберите необходимое меню.

- Коснитесь необходимого меню. Отобразится меню нижнего уровня.

- В зависимости от меню отобразится запрос о подтверждении.

- Выполните аналогичную операцию, если имеется следующий уровень.

- В некоторых меню на экране изображения видеокамеры отображается экран установки числового значения.

  Чтобы изменить числовое значение, коснитесь []/[] и измените значение настройки.

- В некоторых меню отображается сообщение, если меню невозможно выбрать.

- Для переключения между страницами коснитесь []/[].

  Значков кнопок невозможно коснуться, если страницы закончились.

- Чтобы вернуться на один уровень выше, коснитесь .

Выберите необходимый элемент.

- Коснитесь необходимого элемента. Слева от установленного элемента отобразится галочка.

- Чтобы вернуться на один уровень выше, коснитесь .

Чтобы выйти из меню, коснитесь или нажмите кнопку <MENU>.

- В зависимости от используемого элемента вы автоматически вернетесь на предыдущий экран.

В начало страницы