- Начало
- Подключение к внешним устройствам
- Подключение к головной гарнитуре и телевизору или монитору
- Телевизор/монитор

# Телевизор/монитор

На следующем изображении показано подключение телевизора или монитора.

Кабель HDMI (приобретается дополнительно)

Кабель BNC (приобретается дополнительно)

Телевизор/монитор

Видео/аудиокабель с 4-полюсным мини-штекером 3,5 mm в диаметре: доступен в продаже

Аудио (левый канал: белый)

Видео (желтый)

Заземление

Аудио (правый канал: красный)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Видеокамера не поддерживает VIERA Link. Обратите внимание, что соединение VIERA Link может неправильно работать на другом устройстве, если подключиться к устройству, совместимому с VIERA Link, с помощью кабеля HDMI (приобретается дополнительно).

- Сигнал с разрешением SD с разъема <HDMI> выводится в качестве прогрессивного сигнала (480P, 576P).

- Для кабеля BNC (приобретается дополнительно), подключенного к разъему <SDI OUT>, подготовьте кабель с двойным экранированием, эквивалентный 5C-FB.

- Используйте кабель с двойной экранировкой с поддержкой 4K/60P в качестве HDMI-кабеля (приобретается дополнительно). Кроме того, рекомендуется использовать HDMI-кабель от компании Panasonic, совместимый с форматом 4K/60P в качестве HDMI-кабеля.

В начало страницы