- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Функция отображения времени

# Функция отображения времени

Можно записать дату и время съемки изображений.

Выберите информацию, которую необходимо записать, в меню [ЗАПИСЬ] → [Дата/Время].

[ВЫКЛ]: наложение даты и времени не выполняется.

[ДАТА]: выполняется наложение только даты.

[ВРЕМЯ]: выполняется наложение только времени.

[ДАТА И ВРЕМЯ]: выполняется наложение даты и времени.

Дата и время записи отображаются внизу по центру ЖК-монитора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При отображении времени год, месяц и день выводятся в порядке, который определяется настройками в меню [ДРУГОЕ] → [ЧАСЫ] → [ФОРМАТ ДАТЫ].

- При отображении времени название месяца записывается на изображении на английском языке.

- Размер символов и их положение при отображении времени зависят от формата записи.

- Данные отображения времени не записываются в приведенных ниже случаях.

  - Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] → [480-59.94i/AVCHD SA]/[576-50.00i/AVCHD SA]

  - Если в меню [Файл сцены] задан параметр → [ПЕР.ЧАСТ.КАД.] → [ВКЛ]

  - Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [СУПЕР МЕДЛ.] → [ВКЛ]

  - Если в меню [СЕТЬ] задан параметр → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА]/[NDI|HX]

  - Если в меню [ЗАПИСЬ] → [НАСТР. ПРОКСИ] → [ЗАПИСЬ ПРОКСИ] → установлено значение [ВКЛ]

  - Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] → [V-Log]

- Положение данных отображения времени невозможно изменить.

- Данные отображения времени отображаются даже на экране ЖК-монитора, на изображении в видоискателе, а также на изображении, которое выводится через разъемы <SDI OUT>/<HDMI>/<AV OUT>.

  Если в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] заданы следующие значения, на видео на экране ЖК-монитора или видоискателя данные отображения времени отображаются с другим размером символов и их положением, чем данные отображения времени, которые записываются на самом изображении.

  [1080-59.94i/AVC-I50]

  [1080-50.00i/AVC-I50]

  [720-59.94p/AVC-I200]

  [720-59.94p/AVC-I100]

  [720-59.94p/AVC-I50]

  [720-59.94p/AVC-G50]

  [720-59.94p/AVC-G25]

  [720-59.94p/AVC-G12]

  [720-50.00p/AVC-I200]

  [720-50.00p/AVC-I100]

  [720-50.00p/AVC-I50]

  [720-50.00p/AVC-G50]

  [720-50.00p/AVC-G25]

  [720-50.00p/AVC-G12]

  [720-59.94p/AVCHD PM]

  [720-50.00p/AVCHD PM]

- При наложении данных отображения времени для внешнего выходного изображения задается задержка на один кадр.

- При наложении данных отображения времени в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] отключается настройка → [ИНДИКАТОР] → [ДАТА/ВРЕМЯ].

- Отображение времени – это визуальный сигнал, который записывается с наложением на объект. Поэтому отображение контуров для функций «помощь при фокусировке» и «зебра» активируется также и для отображения времени. Отображение времени также отображается перевернутым в горизонтальном направлении, если в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] установлено значение → [ЖКД] → [СЕЛФИ] → [ЗЕРКАЛО].

В начало страницы