- Начало
- Эксплуатация
- Обработка установочных данных
- Файл настройки

# Файл настройки

Указываемые настройки меню можно сохранить в памяти видеокамеры или на карте памяти в слоте карты 1, а также загрузить на видеокамеру с карты памяти.

## Сохранение файла настройки

Файл настройки можно перезаписать в файл в памяти видеокамеры или на карте памяти в слоте карты 1 либо сохранить как новый файл.

### Сохранение файла настройки в качестве нового файла на карте памяти

Укажите имя файла, чтобы сохранить текущие значения настроек видеокамеры на карте памяти в слоте карты 1 как новый файл.

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ НАСТР. (КАРТА SD)] → [СОХРАНИТЬ КАК].

Отобразятся экран ввода имени файла и клавиатура.

Введите необходимый текст с помощью клавиатуры.

Выберите [Ввод].

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [SET].

Файл будет сохранен.

- Может отобразиться сообщение об ошибке. Подробнее об этом сообщении об ошибке см. в разделе «Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках».

### Сохранение файла настройки путем перезаписи файла на карте памяти

Перезапись файла, выбранного в списке файлов настройки, которые хранятся на карте памяти, текущими значениями настроек на видеокамере.

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ НАСТР. (КАРТА SD)] → [Сохр.].

Отобразится список файлов настройки, сохраненных на карте памяти в слоте карты 1.

В списке файлов настройки выберите файл, который необходимо перезаписать.

Отобразятся экран ввода имени файла и клавиатура. При перезаписи ничего не изменяйте на этом экране.

Выберите [Ввод].

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [SET].

Файл будет сохранен.

### Сохранение файла настройки в памяти видеокамеры

Сохранение текущего значения настройки видеокамеры в ее памяти.

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ НАСТР. (ПАМЯТЬ)] → [Сохр.].

## Загрузка файла настройки

### Загрузка файлов настройки с карты памяти

Загрузка файла настройки, сохраненного на карте памяти в слоте карты 1.

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ НАСТР. (КАРТА SD)] → [Загр.].

Отобразится список файлов настройки, сохраненных в указанной папке на карте памяти в слоте карты 1.

Выберите имя файла, который необходимо загрузить.

Выберите [SET].

Начнется загрузка файла. Видеокамера перезапустится после загрузки.

- Может отобразиться сообщение об ошибке. Подробнее об этом сообщении об ошибке см. в разделе «Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках».

- Файл, сохраненный на видеокамере с другой версией прошивки, может не удаться загрузить.

### Загрузка файла настройки из памяти видеокамеры

Загрузка файла настройки, сохраненного в памяти видеокамеры.

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ НАСТР. (ПАМЯТЬ)] → [Загр.].

Начнется загрузка файла. Видеокамера перезапустится после загрузки.

В начало страницы