- Начало
- Подготовка
- Подготовка карты памяти
- Карты памяти, поддерживаемые этой видеокамерой

# Карты памяти, поддерживаемые этой видеокамерой

С этой видеокамерой можно использовать перечисленные ниже карты SD и microP2 (по состоянию на октябрь 2019 г.)

Тип карты SD | Место для записи
--- | ---
Карта памяти SDHC | 4 GB - 32 GB
Карта памяти SDXC | 48 GB - 128 GB

Тип карты microP2 | Место для записи
--- | ---
Карта microP2 серии A | 32 GB, 64 GB
Карта microP2 серии B | 64 GB

- Не гарантируется работа видеокамеры с картами памяти, отличными от указанных выше.

- Рекомендуется использовать карты памяти Panasonic.

- Перечисленные ниже карты памяти невозможно использовать, так как они несовместимы со стандартами SD.

  - Карта памяти объемом от 4 GB без логотипа SDHC

  - Карта памяти объемом от 48 GB без логотипа SDXC

- Видеокамера не поддерживает функцию CPS (Content Protection System) карты microP2, поэтому невозможно использовать карту microP2, отформатированную путем шифрования с помощью пароля CPS. Если карта отформатирована на видеокамере, ее можно использовать в качестве незашифрованной карты microP2.

## Использование карт, совместимых с классом Speed Class, во время съемки

Возможность использования карты памяти зависит от режима и формата записи.

Используйте карты памяти, совместимые с классом Speed Class, UHS Speed Class или Video Speed Class.

Запись может внезапно прекратиться, если используемая карта памяти несовместима с необходимым классом Speed Class.

- Speed Class, UHS Speed Class и Video Speed Class — технические характеристики скорости во время непрерывной записи. Проверьте эти и другие данные на этикетке карты памяти.

#### В режиме записи P2

Можно использовать карты microP2.

Битрейт при записи или функция записи | Speed Class | Пример данных, указанных на карте
--- | --- | ---
Все | Карта microP2 серии A, карта microP2 серии B |

#### В режиме записи MOV

Можно использовать карты памяти SDXC и карты microP2 объемом 64 GB.

Можно использовать карты памяти SDHC и карты microP2 объемом 32 GB.

Битрейт при записи или функция записи | Speed Class | Пример данных, указанных на карте
--- | --- | ---
400 Mbps | Video Speed Class V60 или выше Или карта microP2 серии B |
FHD VFR (23,98p)/SUPER SLOW ALL-I (запись с переменной частотой кадров/сверхмедленная запись)
200 Mbps | Video Speed Class V30 или выше, UHS Speed Class 3 или выше Или карта microP2 серии A, карта microP2 серии B |
150 Mbps
100 Mbps
FHD VFR/SUPER SLOW LongGOP (запись с переменной частотой кадров/сверхмедленная запись)
FHD VFR (59,94p/50,00p/29,97p/25,00p) ALL-I (запись с переменной частотой кадров)
50 Mbps | Video Speed Class V10 или выше, UHS Speed Class 1 или выше, Speed Class 10 или выше Или карта microP2 серии A, карта microP2 серии B |

#### В режиме записи AVCHD

Можно использовать карты памяти SDHC, SDXC и microP2.

Битрейт при записи или функция записи | Speed Class | Пример данных, указанных на карте
--- | --- | ---
Все | Speed Class 4 или выше Или карта microP2 серии A, карта microP2 серии B |

В начало страницы