- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Записывающее устройство с картой памяти

# Записывающее устройство с картой памяти

Носитель информации для записи | Слот карты × 2 Карта памяти SDHC (4 GB –32 GB) Карта памяти SDXC (больше 32 GB – 128 GB) : UHS-I/UHS-II, UHS, совместимые с классом Speed Class 3, видео, совместимое с классом Video Speed Class V90 Карта microP2 (серии A/B)
Слот записи | Слот карты microP2/SDXC UHS-II × 2
Количество записывающих пикселей | 3840×2160 (UHD), 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 720×576 (SD), 720×480 (SD)
Формат записи файлов | P2 (совместимо с P2 MXF), MOV (HEVC), MOV (AVC), AVCHD
Частота системы | 59,94 Hz/50,00 Hz
Формат записи | P2 AVC-Intra 422, AVC-LongG50, AVC-LongG25, AVC-LongG12 MOV: 4:2:0 (10 бит) HEVC LongGOP 200M/HEVC LongGOP 150M/HEVC LongGOP 100M MOV: 4:2:0 (8 бит) 420LongGOP 150M/420LongGOP 100M MOV: 4:2:2 (10 бит) 422LongGOP 150M/422LongGOP 100M/422LongGOP 50M 422ALL-I 400M/422ALL-I 200M/422ALL-I 100M AVCHD: PS/PH/HA/PM/SA
Видеозапись | 3840×2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p 1920×1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 59,94i, 50i 1280×720/59,94p, 50p 720×480/59,94i, 720×576/50i
Время записи и воспроизведения | При использовании карты microP2 объемом 64 GB 1080-59,94p/AVC-Intra 422 Прибл. 32 минуты 1080-59,94i/AVC-LongG50 Прибл. 2 часа 8 минут 1080-59,94i/AVC-LongG25 Прибл. 4 часа 16 минут При использовании карты памяти SDXC объемом 64 GB 3840×2160/420LongGOP 150M/59,94p, 50p Прибл. 55 минут 1920×1080/420LongGOP 100M/59,94p, 50p Прибл. 1 час 20 минут 1920×1080/420LongGOP 50M/29,97p, 25p, 23,98p Прибл. 2 часа 40 минут
Функция двух слотов | Одновременная запись, эстафетная запись, фоновая запись
Специальная запись | Предварительная запись, интервальная запись, запись данных отображения времени

В начало страницы