- Начало
- Съемка
- Параметры, настраиваемые во время съемки
- Усиление

# Усиление

Если экран видеокамеры темный, увеличьте усиление, чтобы экран стал светлее.

Выберите ручной режим с помощью переключателя <AUTO/MANUAL>. (Съемка)

Измените усиление с помощью переключателя <GAIN>.

<L>: переключатель обычно находится в этом положении. (Заводская настройка — 0 dB.)

<M>: увеличивает усиление изображения видеокамеры. (Заводская настройка — 6 dB.)

<H>: увеличивает усиление изображения видеокамеры. (Заводская настройка — 12 dB.)

Значения усиления для <L>, <M> и <H> можно изменить в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [НИЗ. УСИЛ], [СРЕД. УСИЛ.] и [ВЫС. УСИЛ.]. ([РЕЖ. ПЕРЕКЛ.])

В автоматическом режиме при выборе меню [КАМЕРА] → [АВТ. ПЕРЕКЛ.] → [АВТ.УПР.УСИЛ.] → [ВКЛ] для видеокамеры задается автоматическое усиление вне зависимости от положения переключателя <GAIN>. ([АВТ.УПР.УСИЛ.])

В начало страницы