- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Функция перегиба

# Функция перегиба

Эта функция позволяет задать сжатие видеосигналов для предотвращения светлого окаймления на изображениях.

#### Общие настройки

Используйте видеокамеру с заводскими настройками.

#### Расширенные настройки

Устанавливается в меню [Файл сцены] → [НАСТР. КОЛЕНА].

[РЕЖИМ КОЛЕНА]: установка режима работы функции перегиба ([АВТО]/[РУЧНАЯ]/[ВЫКЛ]).

- Если для параметра [НАСТР. КОЛЕНА] выбрано значение [АВТО]

  [АВТ.РЕАК.КОЛЕНА]: позволяет задать скорость отклика. Чем меньше значение параметра, тем выше скорость отклика.

- Если для параметра [НАСТР. КОЛЕНА] выбрано значение [РУЧНАЯ]

  [ТОЧКА КОЛЕНА]: позволяет задать положение точки перегиба с шагом 0,5%.

  [УКЛОН КОЛЕНА]: позволяет задать наклон перегиба.

В начало страницы