- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Функция расширения динамического диапазона

# Функция расширения динамического диапазона

При сжатии уровней видеосигнала в областях с высокой яркостью, которые в стандартном режиме съемки могут быть утеряны при сохранении контрастности, будет расширен динамический диапазон.

Функции перегиба, гаммы черного и гамма-режима не работают, когда включена функция расширения динамического диапазона.

## Включение или выключение функции расширения динамического диапазона

Выберите меню [Файл сцены] → [УВЕЛ.ДИН.ДИАП.] → [ВКЛ].

- Функцию расширения динамического диапазона можно включить или выключить, нажав кнопку USER, которой назначена функция [УВЕЛ.ДИН.ДИАП.], или коснувшись значка кнопки USER.

## Установка эффекта расширения динамического диапазона

Выберите уровень сжатия в меню [Файл сцены] → [ГЛУБ.ЭФФ. УВЕЛ.ДИН.ДИАП.].

В начало страницы