- Начало
- Воспроизведение
- Функция записи неподвижного изображения

# Функция записи неподвижного изображения

Один кадр записанного видео можно записать в качестве неподвижного изображения.

Неподвижное изображение записывается с тем же количеством пикселей, что и записываемое видео.

Во время воспроизведения видео выберите сцену, которую необходимо записать как неподвижное изображение, коснувшись или нажав многофункциональный диск управления.

Неподвижное изображение будет на карту памяти, с которой воспроизводится видео.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При записи неподвижного изображения воспроизведение будет приостановлено.

- Записанное неподвижное изображение невозможно отобразить в виде эскиза, воспроизвести, скопировать или удалить на видеокамере.

- Если неподвижное изображение невозможно записать, (например, если закончилось свободное место на карте памяти), отобразится сообщение [НЕКОРРЕКТНО].

- Неподвижное изображение невозможно записать, если при записи ролика в меню [СИСТЕМА] для параметра → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] установлено значение [480-59.94i/AVCHD SA] или [576-50.00i/AVCHD SA].

В начало страницы