- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Функция контроля черного

# Функция контроля черного

Эта функция позволяет задать уровень черного в качестве опорного уровня для яркости.

#### Общие настройки

[ОПОРНЫЙ УРОВЕНЬ]: позволяет задать опорный уровень черного. RGB также изменяется при изменении этой настройки. − делает черный более темным, а + — менее темным.

#### Расширенные настройки

Устанавливается в меню [Файл сцены] → [НАСТР.УПР.ЧЕРНЫМ RGB].

[УРОВЕНЬ R]: позволяет задать уровень гашения сигнала Rch.

[УРОВЕНЬ G]: позволяет задать уровень гашения сигнала Gch.

[УРОВЕНЬ B]: позволяет задать уровень гашения сигнала Bch.

[СМЕЩЕНИЕ УРОВНЯ]: позволяет установить сохранение значений, заданных для каждого элемента [УРОВЕНЬ R], [УРОВЕНЬ G] и [УРОВЕНЬ B], или сбросить их при автоматической регулировке баланса черного.

В начало страницы