- Начало
- Сетевое подключение
- Подключение к разъему устройства iPhone/iPad или Android
- Настройки камеры

# Настройки камеры

## Указание сетевых настроек

Укажите сетевые настройки. (Сетевые настройки)

## Установка учетного имени пользователя и пароля

Выберите меню [СЕТЬ] → [IP ДИСТ.УПР.] → [УЧ.ЗАП.ПОЛЬЗ.].

Введите учетное имя пользователя и выберите [Ввод].

- Введите учетное имя пользователя, содержащее до 31 символа.

Введите пароль и выберите [Ввод].

- Введите пароль от 8 до 15 символов в длину.

#### Порядок ввода символа

Не отличается от ввода с помощью клавиатуры.

Значок | Описание операции
--- | ---
[A-a] | Переключение между верхним и нижним регистрами. (Отображается в режиме ввода текста.)
[@-#] | Переключение типа символов. (Отображается в режиме ввода символов.)
| Возврат на предыдущий экран. Введенный символ не отображается.
| Переключение между символами и числами.
| Ввод пробела.
[BS] | Удаление символа. Если на месте курсора ничего нету, удаляется предыдущий символ.
/ | Перемещение курсора вправо или влево.
[Ввод] | Завершение ввода символа.

## Включение функции дистанционного управления с IP-подключением

Выберите меню [СЕТЬ] → [IP ДИСТ.УПР.] → [ВКЛ./ВЫКЛ.] → [ВКЛ.].

## Проверка/удаление учетных записей пользователей

Выберите меню [СЕТЬ] → [IP ДИСТ.УПР.] → [СПИС.УЧ.ЗАП.].

Отобразится список зарегистрированных учетных записей пользователей.

- Перейдите к шагу 3, чтобы только проверить учетные записи пользователей.

Выберите учетную запись пользователя, которую необходимо удалить, а затем выберите [SET].

При этом отобразится сообщение подтверждения.

Выберите и завершите операцию.

В начало страницы