- Haut
- Connexion réseau
- Paramètres réseau
- Réglage du partage de connexion par USB

# Réglage du partage de connexion par USB

Voici les paramètres adaptés à l’utilisation du partage de connexion par USB.

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [SÉL. APPAREIL] → [PARTAGE DE CONNEXION PAR USB].

Activez le partage de connexion par USB (partage Internet) sur l’écran de réglage du réseau du périphérique de partage de connexion par USB branché à la caméra.

Autorisez l’accès du périphérique connecté si une alerte demandant de confirmer la permission s’affiche sur le périphérique de partage de connexion par USB. La connexion ne sera pas complètement établie tant que la permission n’aura pas été donnée.

Fermez le menu ou revenez au niveau du menu [RÉSEAU].

Vérifiez la connexion au réseau.

Une fois la connexion établie, s’affiche sur l’écran de la caméra.

REMARQUE

- La durée du démarrage après la mise sous tension peut être prolongée du fait du démarrage du réseau.

- Lorsque vous changez les réglages de [SÉL. APPAREIL], les changements ne seront appliqués qu’après le redémarrage de la caméra. De même, la fermeture de l’écran de réglage peut prendre un certain temps en raison du redémarrage du service de réseau après la modification du réglage.

- Pour plus de détails sur l’état du réseau, confirmez en sélectionnant le menu [RÉSEAU] → [INFORMATION] → [STATUT].

- L’adresse IP, le DNS et les autres paramètres ne peut pas être définis manuellement lors de la connexion au réseau via un partage de connexion par USB.

- L’icône montrant que la connexion est complètement établie indique que la communication entre cette caméra et le périphérique de partage de connexion par USB a été établie. Lorsque le périphérique de partage de connexion par USB ne parvient pas à se connecter à Internet, la caméra ne peut pas se connecter à Internet même si l’icône indiquant que la connexion est complètement établie s’affiche sur l’écran de la caméra.

- Lorsqu’un périphérique de partage de connexion par USB est branché à la caméra à l’aide d’un câble USB, le périphérique de partage de connexion par USB est chargé. Si une batterie est utilisée pour alimenter la caméra, la durée d’enregistrement en continu sera réduite.

Haut de page