- Haut
- Remarques
- Questions posées fréquemment
- Autres

# Autres

#### La carte mémoire n’est pas reconnue.

- La carte mémoire a-t-elle été formatée correctement ? Formatez la carte à l’aide de la caméra.

#### La caméra émet un clic si elle est inclinée en avant/arrière.

- Si l’interrupteur d’alimentation est réglé sur < > (attente), la caméra peut cliqueter en raison du mécanisme de ses pièces. Ceci ne constitue pas un dysfonctionnement.

#### Un court déclic se fait entendre quand l’appareil est mis sous tension.

- Il s’agit d’une opération initiale de démarrage de l’objectif de la caméra. Cela est dû au mécanisme de la caméra et il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

#### Quels filtres d’objectif peut-on attacher ?

- Le filtre de 67 mm de diamètre peut être attaché.

#### La télécommande filaire peut-elle être utilisée avec la série AG-DVX200 ?

- Le format de contrôle est différent, elle ne peut donc pas être utilisée.

Haut de page