- Haut
- Remarques
- Questions posées fréquemment
- Contrôle

# Contrôle

#### Le clip ne peut pas être lu.

- Le clip affichant dans l’écran des miniatures ne peut pas être lu.

  s’affiche sur les clips suivants.

  - Un clip filmé avec un autre appareil, un clip modifié par un logiciel de montage

  - Clip corrompu

- s’affiche sur le clip, sur l’écran des miniatures, pour les clips avec une fréquence du système différente. Modifiez la fréquence du système.

- Le clip avec un format de fichier d’enregistrement différent (P2/MOV/AVCHD) ne s’affiche pas dans l’écran des miniatures. Modifiez le format du fichier d’enregistrement.

#### Le clip ne peut pas être effacé.

- Annulez la protection sur le clip.

- Le clip affichant dans l’écran des miniatures peut ne pas pouvoir s’effacer.

  Formatez la carte mémoire si le clip est inutile.

  Toutes les données enregistrées sur la carte mémoire seront effacées lors du formatage. Sauvegardez les données nécessaires sur un ordinateur, etc.

#### Les contenus filmés avec AG-DVX200 ou AG-UX180 peuvent-ils être lus ?

- Les contenus enregistrés au format MOV/MP4 ne peuvent pas être lus.

- Les contenus enregistrés au format AVCHD peuvent être lus. Les contenus enregistrés dans un format impossible à enregistrer avec la caméra ne peuvent pas être lus.

#### La lecture avec remplacement à chaud est impossible.

- Cette caméra ne prend pas en charge la lecture avec remplacement à chaud.

Haut de page