- Haut
- Prise de vue
- Réglage de la qualité d’image
- Fonction de détail

# Fonction de détail

Cette fonction permet d’épaissir ou d’affiner les contours des images. Elle adoucit ou améliore la netteté des images, mais dans certains cas, l’image entière peut devenir irrégulière en raison de l’accentuation du bruit et des bords. Pour éviter ces problèmes, il convient de ne pas ajouter cet effet dans des parties où une accentuation est inutile et de conserver les détails des parties.

#### Paramètres généraux

[DTL MAÎTRE] : permet de définir le niveau de l’effet de détail en globalité.

[DTL CAROTTAGE] : permet de définir le niveau de signal (y compris le bruit) pour ne pas activer l’effet de détail.

#### Paramètres avancés

Configuré avec le menu [FICHIER SCÈNE] → [DTL RÉGLAGE].

[DÉTAIL] : permet d’activer ou de désactiver [ON]/[OFF] la fonction de détail.

[NIVEAU DTL V.] : permet de définir l’intensité du niveau de détail dans la direction verticale.

[FRÉQ. DTL] : permet de définir l’épaisseur du détail.

[DÉPEND. NIVEAU] : compresse les détails des parties sombres lorsque le détail du signal de luminosité est accentué. Les détails des zones lumineuses sont également davantage compressés lorsque la valeur définie pour [DÉPEND. NIVEAU] est plus élevée.

[NIV OUVT KNEE] : permet de définir le niveau de détail des zones extrêmement lumineuses (zones de haute luminosité).

[GAIN DTL(+)] : permet de définir le niveau de détail dans la direction + (pour accentuer la luminosité).

[GAIN DTL(−)] : permet de définir le niveau de détail de la direction − (pour accentuer l’assombrissement).

REMARQUE

- La fonction de détail est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

Haut de page