- Haut
- Prise de vue
- Réglage de la qualité d’image
- Fonction de clip blanc

# Fonction de clip blanc

Cette fonction permet de faire en sorte que la partie la plus lumineuse des signaux vidéo ne dépasse pas un certain niveau.

#### Paramètres généraux

Utilisez la caméra avec les réglages d’usine.

#### Paramètres avancés

Configuré avec le menu [FICHIER SCÈNE] → [RÉG. CLIP BALNC].

[CLIP BLANC] : règle la fonction de clip blanc sur [ON]/[OFF]. Cette opération active la valeur de réglage [NIV. CLIP BLANC] lorsque la fonction est sur [ON].

[NIV. CLIP BLANC] : permet de définir le niveau de clip blanc.

REMARQUE

- La fonction de clip blanc est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

Haut de page