- Haut
- Prise de vue
- Paramètres réglables lors de la prise de vue
- Super gain

# Super gain

Lors d’une prise de vue dans un environnement sombre, vous pouvez régler le super gain, que la caméra soit en mode automatique ou en mode manuel.

Sélectionnez [24dB], [30dB], [36dB] ou [TOUT] dans le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [SUPER GAIN].

Appuyez sur la touche USER à laquelle [SUPER GAIN] est assigné ou touchez l’icône de touche USER pour commuter le gain sélectionné. (Attribution d’une fonction aux touches USER)

Commute [24dB], [30dB], [36dB] et le gain normal dans l’ordre à chaque fois que vous appuyez sur la touche USER ou touchez l’icône de touche USER lorsque [TOUT] est sélectionné.

REMARQUE

- Le super gain ne fonctionne pas lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] est réglé sur [ISO].

Haut de page