- Haut
- Préparation
- Préparation de la carte mémoire
- Insertion/Retrait de la carte mémoire

# Insertion/Retrait de la carte mémoire

## Insertion de la carte mémoire

La carte mémoire à utiliser avec la caméra doit toujours être formatée sur la caméra. (Formatage de la carte mémoire)

- Le formatage de la carte mémoire efface toutes les données enregistrées qui ne peuvent pas être restaurées.

Lampe d’accès au logement pour carte mémoire 1

Logement de la carte 1

Couvercle de logement de la carte

Logement de la carte 2

Lampe d’accès au logement pour carte mémoire 2

Ouvrez le couvercle de logement de la carte.

Insérez la carte mémoire dans le logement pour carte.

- Le logement pour carte 1 et le logement pour carte 2 peuvent chacun recevoir une carte mémoire.

- Insérez la carte bien droite, étiquette tournée vers la gauche, jusqu’à entendre un clic.

  N’insérez pas la carte mémoire en forçant ou en appliquant une force excessive.

Fermez le couvercle de logement de la carte.

## Retrait de la carte mémoire

Ouvrez le couvercle de logement de la carte.

- Vérifiez que le voyant d’accès de carte ne clignote pas en orange.

- Des données sont en cours d’écriture/de lecture lorsque la lampe d’accès de carte clignote en orange, donc ne retirez pas la carte mémoire à ce moment-là.

Enfoncez un peu plus la carte mémoire dans la caméra et laissez aller.

- Retirez la carte mémoire en la maintenant bien droite à sa sortie du logement pour carte.

Fermez le couvercle de logement de la carte.

## Mises en garde lors de l’utilisation ou du stockage

- Ne touchez pas la section de borne de connexion à l’arrière de la carte mémoire.

- Évitez les fortes températures et l’humidité.

- Évitez les éclaboussures.

- Évitez les charges avec électricité.

Utilisez ou stockez la carte mémoire en maintenant la carte insérée dans la caméra, le couvercle de logement fermé.

Haut de page