- Haut
- Prise de vue
- Fonctions de prise de vue pratiques
- Affichage du repère de cadre

# Affichage du repère de cadre

Un repère de cadre peut s’afficher.

Sélectionnez l’angle de vue dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [MARQUEUR] → [MARQUEUR CADRE].

- Le repère de cadre n’est pas affiché lorsque [OFF] est sélectionné.

REMARQUE

- Ceci est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [480-59.94i/AVCHD SA]/[576-50.00i/AVCHD SA] et le menu [SYSTÈME] → [ASPECT] → [4:3] sont définis.

## Réglage de la couleur d’affichage

Sélectionnez la couleur d’affichage dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [MARQUEUR] → [COULEUR CADRE].

REMARQUE

- Le repère ne peut pas être enregistré.

- Le repère ne s’affiche pas pendant l’affichage des barres de couleur lorsque la fonction d’affichage agrandi de la fonction d’assistance de mise au point est activée.

Haut de page