- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Adaptateur secteur

# Adaptateur secteur

Source d’alimentation CA 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz, 1,2 A Sortie d’alimentation CC 12 V, 3,0 A

Informations concernant la sécurité.

Température ambiante de fonctionnement | 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Humidité ambiante de fonctionnement | 10% – 90% (humidité relative, sans condensation)
Poids | Environ 225 g (0,496 livre)
Dimensions (L×H×P) | 115 mm×37 mm×57 mm (4-1/2 pouces × 1-7/16 pouces × 2-1/4 pouces) (sans section de câble CC)

Haut de page