- Haut
- Préparation
- Alimentation électrique
- Utilisation de l’adaptateur secteur

# Utilisation de l’adaptateur secteur

## Insertion de l’adaptateur secteur

Utilisez l’adaptateur secteur fourni. N’utilisez pas un adaptateur secteur d’un autre appareil.

Le câble CA fourni est dédié à cette caméra. Ne l’utilisez dans aucun autre appareil. En outre, n’utilisez pas le câble CA d’un autre appareil sur cette caméra.

Vers la prise de courant

Fig. 1

Fig. 2

Connectez le câble CA à l’adaptateur secteur. (Fig. 1)

- Insérez le câble CA entièrement jusqu’à ce qu’il s’arrête.

Connectez la fiche d’alimentation à la prise de courant. (Fig. 1)

Connectez l’adaptateur secteur à la borne <DC IN 12V>. (Fig. 2)

- Lorsque vous retirez l’adaptateur secteur, mettez toujours le commutateur d’alimentation sur < > (attente) et vérifiez que le moniteur LCD est éteint avant le retrait.

REMARQUE

- Pour effectuer un enregistrement avec l’adaptateur secteur connecté, montez la batterie en cas de coupure de courant ou de déconnexion de la prise de courant.

- L’alimentation est consommée même lorsque l’interrupteur d’alimentation est réglé sur < > (attente). Pour éviter toute consommation d’énergie, débranchez l’adaptateur secteur de la prise de courant lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une longue période de temps.

- Le chargeur de batterie et l’adaptateur secteur sont conçus pour fonctionner indépendamment du pays ou de la région d’utilisation. L’appareil fonctionne sur une tension d’alimentation électrique de 100 V-240 V, et une fréquence d’alimentation électrique de 50 Hz ou de 60 Hz. Cependant, la forme de la prise de courant diffère selon le pays ou la région. Préparez une fiche qui correspond à la forme de la prise de courant. Consultez le revendeur pour convertir la prise.

Haut de page