- Haut
- Remarques
- Nettoyage et stockage
- Mises en garde sur le stockage du caméscope

# Mises en garde sur le stockage du caméscope

Retirez la batterie de la caméra quand vous ne l’utilisez plus. Stockez-les à un emplacement où l’humidité est faible et la température relativement stable.

- Température recommandée : 15 °C à 25 °C (59 °F à 77 °F)

- Humidité relative recommandée : 40% à 60%

#### Caméra

- Enveloppez le caméscope dans un chiffon doux pour le protéger de la poussière.

#### Batterie

- La durée de vie de la batterie diminue en cas de température excessivement élevée ou basse.

- Le stockage dans un endroit fortement chargé d’huile, de fumée ou de poussière peut provoquer des dysfonctionnements dus à la rouille sur les connecteurs des bornes, etc.

- Évitez tout contact entre la borne de batterie et un objet métallique (comme un collier ou une pince à cheveux). Des courts-circuits peuvent survenir entre les bornes, générant de la chaleur. En cas de contact avec des pièces chauffées, risque de graves brûlures.

- Stockez la batterie déchargée. Si vous n’utilisez pas la caméra pendant un certain temps, il est recommandé de charger la batterie une fois par an, puis de consommer toute la capacité de la batterie par la caméra avant de cesser de nouveau de l’utiliser.

#### Carte mémoire

- Si vous la retirez du caméscope, assurez-vous de la mettre dans sa sacoche.

- Ne la placez pas dans un endroit contenant du gaz corrosif.

- Ne la placez pas dans un endroit ou la température peut monter beaucoup, comme dans une voiture ou à la lumière directe du soleil.

- Ne la placez pas dans un endroit humide ou poussiéreux.

Haut de page