- Haut
- Remarques
- Questions posées fréquemment
- Prise de vue

# Prise de vue

#### La mise au point n’est pas réglée automatiquement.

- Le mode de mise au point manuelle est-il sélectionné ? Sélectionnez le mode de mise au point automatique pour ajuster la mise au point automatiquement.

- La prise de vue s’effectue-t-elle dans des conditions difficiles pour la mise au point avec le mode de mise au point automatique ? La mise au point automatique rencontre des difficultés à mettre au point dans certaines conditions. Dans ce cas, le mode de mise au point manuelle permet à la caméra de mettre au point.

  La mise au point peut ne pas être réglée correctement dans les conditions suivantes :

  - Prise de vue de sujets situés à la fois à grande et petite distance

  - Prise de vue d’un sujet à travers une vitre sale

  - Prise de vue dans un endroit sombre

  - À proximité d’un objet lumineux

  - Prise de vue d’un sujet en mouvement rapide

  - Prise de vue d’un sujet à faible contraste

#### La prise de vue s’arrête toute seule, et il est impossible de filmer.

- Utilisez la carte mémoire SDXC, la carte microP2 série B ou la carte microP2 de 64 GB série A lorsque le format d’enregistrement est réglé sur le format MOV. La caméra ne peut pas enregistrer de données au format MOV sur la carte mémoire SDHC ou la carte microP2 de 32 GB série A.

- Utilisez la carte mémoire avec la Speed Class requise, selon le taux d’échantillonnage de l’enregistrement. (Cartes mémoire prises en charge par la caméra)

#### L’audio ne peut être enregistré.

- Le son ne peut pas être enregistré dans les cas suivants.

  - Lorsque la fonction d’enregistrement à fréquence d’images variable est activée, et que la fréquence d’images réglée est différente de la fréquence du système

  - Lorsque la fonction d’enregistrement super lent est activée

  - Lorsque la fonction d’enregistrement par intervalles est activée

- s’affiche sur l’écran de l’image de la caméra lorsque l’audio ne peut pas être enregistré.

Haut de page