- Haut
- Prise de vue
- Réglage de la qualité d’image
- Fonction knee

# Fonction knee

Cette fonction permet de définir la compression des signaux vidéo pour éviter la formation d’un halo sur les images.

#### Paramètres généraux

Utilisez la caméra avec les réglages d’usine.

#### Paramètres avancés

Configuré avec le menu [FICHIER SCÈNE] → [RÉG. KNEE].

[MODE KNEE] : permet de définir le mode de fonctionnement de la fonction knee ([AUTO]/[MANUEL]/[OFF]).

- Lorsque [AUTO] est sélectionné dans [RÉG. KNEE]

  [RÉPONSE KNEE A] : permet de définir la vitesse de réponse. Plus la valeur de réglage est faible, plus la vitesse de réponse est élevée.

- Lorsque [MANUEL] est sélectionné dans [RÉG. KNEE]

  [POINT KNEE] : permet de définir la position du point KNEE par incréments de 0,5%.

  [PENTE KNEE] : permet de définir l’inclinaison knee.

REMARQUE

- La fonction de knee est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

Haut de page