- Haut
- Prise de vue
- Fonctions de prise de vue pratiques
- Fonction de moniteur de forme d’onde

# Fonction de moniteur de forme d’onde

La forme d’onde de l’image peut s’afficher.

#### Attribution de [WFM] à la touche USER

Réglez cette fonction de sorte que le moniteur de forme d’onde puisse s’afficher/être masqué par une touche USER arbitraire.

Sélectionnez le menu [CAMÉRA] → [CMT UTILISATEUR] → [ASSIGN1] à [ASSIGN12] → [WFM].

- [WFM] est assigné à la touche <USER 3> dans les réglages d’usine.

#### Affichage du moniteur de forme d’onde

Appuyez sur la touche USER assignée à [WFM] ou touchez l’icône de touche USER.

Appuyez à nouveau sur la touche USER ou touchez à nouveau sur l’icône de touche USER pour revenir à l’affichage normal.

- L’affichage commute à chaque fois que vous appuyez sur la touche USER ou que vous touchez l’icône de touche USER lorsque le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST] → [MODE WFM] → [ONDE/VECT] est défini.

## Réglage de l’affichage du moniteur de forme d’onde

L’affichage de la forme d’onde et du vecteur peut être activé/désactivé.

Sélectionnez l’affichage du moniteur de forme d’onde dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST] → [MODE WFM].

[ONDE] : affiche la forme d’onde.

[VECTEURSCOPE] : affiche le vecteur.

[ONDE/VECT] : affiche la forme d’onde et le vecteur. La forme d’onde, le vecteur ou aucun affichage alternent dans l’ordre à chaque fois que vous appuyez sur la touche USER à laquelle [WFM] est assigné ou que vous touchez l’icône de touche USER.

## Réglage de la transmittance

La transmittance du moniteur de forme d’onde peut être réglée.

Sélectionnez la transmittance dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST] → [TRANSPARENCE WFM].

- La transmittance peut être sélectionnée parmi [0%], [25%] ou [50%]

REMARQUE

- Le moniteur de forme d’onde ne peut pas être enregistré.

- Le moniteur de forme d’onde ne s’affiche pas lors de l’utilisation de la fonction d’affichage agrandi de la fonction d’assistance de mise au point.

- Le moniteur de forme d’onde est automatiquement affiché lors du réglage du menu permettant d’ajuster la qualité de l’image.

Haut de page