- Haut
- Connexion réseau
- Connexion réseau

# Connexion réseau

La caméra peut se connecter à un réseau via un réseau local câblé, un réseau local sans fil et un partage de connexion par USB.

En outre, la connexion réseau à grande vitesse est possible en cas de connexion de la caméra à un réseau local sans fil ou câblé à l’aide du périphérique de liaison.

Pour plus de détails sur le module sans fil, le périphérique de liaison et les iPhone/iPad et périphériques Android destinés au partage de connexion par USB pouvant être connectés, reportez-vous au centre d’aide figurant sur le site Web suivant.

https://pro-av.panasonic.net/

Fixez le module sans fil (en option) à la borne <USB2.0 HOST> pour utiliser un réseau local sans fil.

Branchez un câble LAN à la borne <LAN> du côté arrière pour utiliser le réseau local câblé.

Pour utiliser le partage de connexion par USB, branchez un iPhone/iPad ou un périphérique Android à la borne <USB2.0 HOST> à l’aide d’un câble de connexion USB 2.0.

IEEE802.11a/g/n/ac

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

REMARQUE

- Pour le câble à connecter à la borne <LAN>, utilisez un câble LAN de Catégorie 6 ou supérieure.

Fonctions disponibles
Haut de page