- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- Función matriz

# Función matriz

Esta función establece la representación del color de la imagen al seleccionar la tabla de matrices. Si se modifican los ajustes, la representación de todos los colores de la imagen también cambiarán.

El cambio del color respecto a cada eje de la matriz es como el de la siguiente figura.

- La línea en negrita de la figura es la línea de referencia de cada eje de la matriz. El color sobre la línea en negrita no cambia.

#### Ajustes generales

[TIPO MATRIZ]: selecciona la tabla de matrices para representar el color de la filmación.

#### Configuración avanzada

Se configura con el menú [FICHERO ESCENA] → [AJUSTE MATRIZ].

Realiza un ajuste relativamente preciso en la tabla de matrices seleccionada en [TIPO MATRIZ].

Dado que el ajuste preciso se realiza de forma relativa, si la tabla de matrices seleccionada en [TIPO MATRIZ] es distinta, es posible que la representación del color difiera incluso cuando se ajusta el mismo valor.

[MATRIZ ADAPTATIVA]: permite controlar la pérdida de color con una fuente de luz azul intenso.

NOTA

- La función de matriz no puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

Inicio de la página