- Arriba
- Filmación
- Función multimanual
- Configuración de la velocidad del obturador

# Configuración de la velocidad del obturador

Gire el multidial para mostrar el valor [ SHUTTER].

Pulse el multidial.

La visualización de la velocidad del obturador se resalta en naranja.

Gire el multidial para seleccionar la velocidad del obturador.

Pulse el multidial.

La configuración cambia al valor mostrado y se sale de la pantalla.

Los ajustes de la exploración sincronizada se inician cuando la visualización de la velocidad del obturador tiene un valor decimal.

Pulse el botón <EXIT> para salir sin cambiar la configuración.

NOTA

- [ SHUTTER] se muestra cuando la función del obturador se activa y se ajusta al obturador manual.

- Pulse el botón <SHUTTER> para activar/desactivar la función del obturador.

Inicio de la página