- Arriba
- Filmación
- Función de grabación con velocidad de fotogramas variable (VFR)/grabación súper lenta

# Función de grabación con velocidad de fotogramas variable (VFR)/grabación súper lenta

Es posible adquirir el vídeo movimiento lento suave o movimiento rápido filmando con una velocidad de fotogramas distinta a la velocidad de fotogramas de reproducción.

Velocidad de fotogramas variable (VFR)
Súper lenta

NOTA

- El audio no puede grabarse con la grabación con velocidad de fotogramas variable ni con la grabación súper lenta. Sin embargo, el audio también se graba si la velocidad de fotogramas se configura con el mismo valor que la frecuencia de fotogramas de grabación de [FORMATO GRAB.] cuando se usa la grabación con velocidad de fotogramas variable.

- La pantalla podría interrumpirse u oscurecerse cuando se cambia el ajuste de velocidad de fotogramas.

- La velocidad de fotogramas no puede cambiarse durante la grabación.

- El menú [GRABACIÓN] → [TC/UB] → [FREE/REC RUN] se fija en [REC RUN].

- La grabación se queda en pausa tras diez horas de haberse iniciado. La grabación se reanuda automáticamente después de pocos segundos.

  Al filmar a alta velocidad, el tiempo de grabación será menor de 10 horas según la relación de velocidad de fotogramas del formato de grabación y la velocidad de fotogramas variable. La grabación se detendrá a las 5 horas si la frecuencia de fotogramas de grabación de [FORMATO GRAB.] se establece en 23,98p y el menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO] se configura como [48fps].

- Para conocer las limitaciones de grabación con velocidad de fotogramas variable o grabación súper lenta, consulte “La función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

- Es posible que tarde un tiempo en detenerse la grabación incluso si ésta se detiene justo después de iniciarse.

  Si la frecuencia de fotogramas de grabación de [FORMATO GRAB.] se establece en 59,94p y el menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO] se configura como [1fps], la grabación continúa durante un máximo de un minuto hasta que la duración del clip posterior a la filmación es de un segundo.

Inicio de la página