- Arriba
- Filmación
- Entrada de audio
- Supervisión del audio

# Supervisión del audio

El audio grabado con la cámara se puede oír con un altavoz o los auriculares.

No se emite audio del altavoz durante la filmación.

## Configuración de la emisión de audio

Establece el canal de audio y el formato con que se emitirá desde el terminal de los auriculares.

Seleccione el menú [AUDIO] → [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA AUDIO].

Seleccione el tipo de audio.

[CH1]: emite la señal para el canal de audio 1 como monoaural.

[CH2]: emite la señal para el canal de audio 2 como monoaural.

[ESTÉREO CANAL 1/2]: emite las señales del canal de audio 1 y del canal de audio 2 como estéreo.

[MEZCLA CANAL 1/2]: mezcla las señales del canal de audio 1 y del canal de audio 2, y las emite como monoaurales.

[CH3]: emite la señal para el canal de audio 3 como monoaural.

[CH4]: emite la señal para el canal de audio 4 como monoaural.

[ESTÉREO CANAL 3/4]: emite las señales del canal de audio 3 y del canal de audio 4 como estéreo.

[MEZCLA CANAL 3/4]: mezcla las señales del canal de audio 3 y del canal de audio 4, y las emite como monoaurales.

NOTA

- El canal de audio del audio de salida (canal de audio 1/2 y canal de audio 3/4) se cambia al pulsar el botón USER al que está asignada la función [SEL. AUDIO MON.] o al tocar el icono del botón USER.

- Si [SALIDA AUDIO] se asigna al botón USER, al pulsar el botón USER se cambiará el canal de audio para la salida y el formato.

  Si el menú [AUDIO] → [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA AUDIO] se establece como [CH1]/[CH2]/[ESTÉREO CANAL 1/2]/[MEZCLA CANAL 1/2], alterna entre [CH1], [CH2], [ESTÉREO CANAL 1/2] y [MEZCLA CANAL 1/2] en orden cada vez que se pulsa el botón USER o se toca el icono del botón USER.

  Si el menú [AUDIO] → [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA AUDIO] se establece como [CH3]/[CH4]/[ESTÉREO CANAL 3/4]/[MEZCLA CANAL 3/4], alterna entre [CH3], [CH4], [ESTÉREO CANAL 3/4] y [MEZCLA CANAL 3/4] en orden cada vez que se pulsa el botón USER o se toca el icono del botón USER.

Inicio de la página