- Arriba
- Reproducción
- Función de grabación de imágenes fijas

# Función de grabación de imágenes fijas

Un fotograma del vídeo grabado puede grabarse como una imagen fija.

El número de píxeles de la imagen fija que se va a grabar es el mismo que el número de píxeles del vídeo grabado.

Seleccione tocando o pulsando el multidial en la escena que se va a grabar como imagen fija durante la reproducción.

La imagen fija se graba en la tarjeta de memoria que se está reproduciendo.

NOTA

- La reproducción se pondrá en pausa cuando se grabe una imagen fija.

- La imagen fija grabada no podrá visualizarse en miniatura, reproducirse, copiarse ni eliminarse de la cámara.

- [Inválido] se muestra cuando la imagen fija no pude grabarse cuando por ejemplo no queda capacidad de grabación restante en la tarjeta de memoria.

- La imagen fija no puede grabarse para el clip grabado configurando el menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.] en [480-59.94i/AVCHD SA] o [576-50.00i/AVCHD SA].

Inicio de la página