- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Función de estabilizador de imagen óptico

# Función de estabilizador de imagen óptico

Las vibraciones de la cámara se pueden reducir con la función de estabilizador de imagen óptico al filmar sosteniendo la cámara con la mano.

Puede usar la función del estabilizador de imagen óptico híbrido.

La función del estabilizador de imagen óptico híbrido es un estabilizador de imagen óptico que combina los métodos electrónico y óptico.

## Activación/desactivación de la función del estabilizador de imagen óptico

Seleccione el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [O.I.S.] → [ON].

- Puede activar/desactivar la función del estabilizador de imagen óptico pulsando el botón <O.I.S.>.

## Activación/desactivación la función del estabilizador de imagen óptico híbrido

Seleccione el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [O.I.S. HÍBRIDO] → [ON].

Active la función del estabilizador de imagen óptico híbrido para lograr una mayor potencia de estabilización de las imágenes al sujetar la cámara y filmar un sujeto alejado con el zoom.

Con la función del estabilizador de imagen óptico híbrido activada, se visualiza en el monitor LCD.

## Ajustes del estabilizador de imagen óptico según las condiciones de filmación

Puede ajustar los ajustes del estabilizador de imagen óptico según las condiciones de filmación.

Seleccione el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO O.I.S.] → [NORMAL]/[ROT. VERT./HORIZ.]/[ESTABLE].

[NORMAL]: especifica la configuración estándar para un balance de corrección óptimo en caso de vibraciones de cámaras grandes y pequeñas.

[ROT. VERT./HORIZ.]: especifica un ajuste apropiado para filmar que usa bastantes movimientos en panorámica y de inclinación de la cámara.

[ESTABLE]: especifica un ajuste apropiado para fijar una composición para filmar un sujeto.

- Alterna entre [NORMAL], [ROT. VERT./HORIZ.] y [ESTABLE] en orden cada vez que se pulsa el botón USER al que se ha asignado [MODO O.I.S.] o se toca el icono del botón USER.

NOTA

- La estabilización quizá no sea posible si la cámara tiene muchas vibraciones.

- Si utiliza un trípode, la desactivación de la función del estabilizador de imagen óptico le permitirá obtener imágenes naturales.

Inicio de la página