- Arriba
- Filmación
- Función multimanual
- Configuración de la velocidad de fotogramas de la función de grabación con velocidad de fotogramas variable

# Configuración de la velocidad de fotogramas de la función de grabación con velocidad de fotogramas variable

Gire el multidial para mostrar el valor [ FRAME RATE].

Pulse el multidial.

La visualización de la velocidad de fotogramas se resalta en naranja.

Gire el multidial para seleccionar la velocidad de fotogramas.

Pulse el multidial.

La configuración cambia al valor mostrado y se sale de la pantalla.

Pulse el botón <EXIT> para salir sin cambiar la configuración.

Cuando se pulsa el botón REC mientras es posible grabar, se sale de la configuración tras cambiar el ajuste del valor visualizado y, a continuación, se inicia la grabación.

NOTA

- [ FRAME RATE] se visualiza cuando están configurados el menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO VAR.] → [ON] y el menú [SISTEMA] → [SÚPER LENTO] → [OFF].

Inicio de la página