- Arriba
- Reproducción
- Función de miniaturas
- Adición de una marca de toma a un clip

# Adición de una marca de toma a un clip

Esta cámara puede añadir una marca de toma a la imagen en miniatura de un clip para distinguirlo de otros clips.

#### Asignación de [MARCA DISPARO] al botón USER

Seleccione el menú [CÁMARA] → [BOTÓN USUARIO] → [USER1] para [USER12] → [MARCA DISPARO].

#### Adición de una marca de toma a la imagen en miniatura de un clip

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

Visualizará la pantalla de miniaturas.

Mueva el cursor amarillo al clip para añadir una marca de toma.

Pulse el botón USER al que se ha asignado [MARCA DISPARO].

Se añade una marca de toma en la imagen de miniatura del clip en el que está colocado el cursor.

- Para eliminar una marca de toma, vuelva a colocar el cursor en ella y pulse el botón USER al que se ha asignado [MARCA DISPARO].

NOTA

- La marca de toma se puede añadir/borrar solo en los clips con formato P2.

- La marca de toma también se puede añadir durante la grabación.

  Al añadir una marca de toma tras detener la grabación, se puede añadir una marca de toma al clip grabado justo antes.

  Para obtener más información, consulte “Función de grabación con marca de toma”.

- Al añadir/borrar una marca de toma en un clip repartido entre varias tarjetas de memoria, es necesario insertar todas las tarjetas de memoria con ese clip grabado en las ranuras para tarjeta.

Inicio de la página