- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- Función de control de negro

# Función de control de negro

Esta función ajusta el nivel de negro que será la referencia de luminancia.

#### Ajustes generales

[PEDESTAL MÁSTER]: ajusta el nivel de negro de referencia. RGB también cambia al modificar este ajuste. − oscurece el color negro y + hace que sea menos oscuro.

#### Configuración avanzada

Se configura con el menú [FICHERO ESCENA] → [AJ. CONTROL NEGRO RGB].

[PED ROJO]: establece el nivel pedestal de Rch.

[PED VERDE]: establece el nivel pedestal de Gch.

[PED AZUL]: establece el nivel pedestal de Bch.

[COMPENS. PEDESTAL]: establece si se mantienen los valores ajustados para cada elemento de [PED ROJO], [PED VERDE] y [PED AZUL] o los restablece cuando se lleva a cabo el ajuste de balance de negros automático.

NOTA

- La función de control de negro no puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

Inicio de la página