- Arriba
- Reproducción
- Función de miniaturas
- Enlace de clips incompletos

# Enlace de clips incompletos

Los clips P2 enlazados grabados en varias tarjetas de memoria pueden convertirse en clips incompletos porque se copian por separado desde cada tarjeta de memoria.

Se pueden restaurar conforme a los clips enlazados originales usando la función de enlace.

Solo se pueden enlazar los clips P2.

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

Visualizará la pantalla de miniaturas.

Pulse el botón <MENU> mientras se muestra la pantalla de miniaturas.

Se muestra el menú.

Seleccione el menú [MINIATURAS] → [CLIP] → [RECONECTAR].

Seleccione [SELECCIONAR].

Visualizará la pantalla de miniaturas.

Seleccione el clip para enlazar en la pantalla de imágenes en miniatura.

se muestra junto al número de imagen en miniatura en el clip seleccionado.

Seleccione [SET].

- No puede seleccionarse manteniendo pulsado el multidial.

Seleccione [SET] al visualizar el mensaje de confirmación.

Se empieza a enlazar el clip.

Cuando se muestre el mensaje de proceso finalizado, seleccione .

NOTA

- Incluso si algunos clips están reconectados, se seguirá visualizando si falta alguno de los clips que componen el clip enlazado original.

- No puede enlazar cuando la tarjeta con los clips que se van a enlazar está protegida contra escritura.

Inicio de la página