- Arriba
- Conexión a dispositivos externos
- Función de conexión a través del terminal <USB3.0 DEVICE>/<USB2.0 HOST>
- Conexión con un ordenador en modo de lector de tarjeta

# Conexión con un ordenador en modo de lector de tarjeta

Conecte la cámara a un ordenador a través del cable USB tipo C para usar la cámara como un lector de tarjeta para la tarjeta de memoria.

## Conexión a un ordenador

Cable USB tipo C (opcional)

Tipo C

Ordenador

Conecte el cable USB al terminal <USB3.0 DEVICE>.

Seleccione el menú [OTROS] → [DISPOSITIVO USB] → [MODO LECT. TARJ.].

Seleccione [SÍ] al visualizar el mensaje de confirmación.

Durante la conexión USB, se muestra [USB conectado. Por favor, opere a través de la PC.] en el centro del visor o del monitor LCD.

Si la conexión USB se mueve o no se conecta correctamente, aparecerá el mensaje [Conecte la cámara al PC mediante un cable USB.].

Salga del modo lector de tarjeta.

Están los siguientes métodos.

- Gire el interruptor de alimentación de la cámara a < > (espera).

- Pulse el botón <EXIT>.

Tras salir del modo de lector de tarjeta, vuelva al estado de filmación de la cámara en unos cinco segundos.

NOTA

- Con esta cámara no se suministra ningún cable USB tipo C. Tenga preparado un cable USB de venta en comercios (doblemente blindado para la supresión de ruido).

- En la medida de lo posible se recomienda un cable USB a 1,5 m.

- Al conectar la cámara a un ordenador mediante USB, asegúrese de que no haya ningún otro dispositivo conectado al ordenador mediante USB.

- No retire la tarjeta de memoria al conectar la cámara a través de USB.

- La lámpara de acceso a la tarjeta mientras esté conectada a USB se apagará a menos que se esté accediendo.

- Cuando la cámara está funcionando en el modo lector de tarjeta, no se permitirán la grabación, reproducción ni filmación de la cámara, ni la operación de miniaturas de clip.

- Cuando la cámara está funcionando en el modo lector de tarjeta, la capacidad restante y el estado de la tarjeta de memoria no se visualizan. Asimismo, el vídeo/audio no se puede emitir ni visualizar.

- El monitor LCD se enciende tocando el monitor si se ha apagado para ahorrar energía.

Inicio de la página